**Załącznik nr 4a do zapytania ofertowego**

**Oferowany sprzęt:**

1. **Ciągnik Rolniczy** - **w pełni współpracujący z osprzętem wymienionym w pkt. 2-5**

Minimalne wymagania

Moc silnika 70-80 KM

Wydajność pompy min. 45 l

Udźwig podnośnika min. 2500 kg

Trzypunktowy układ zawieszenia

Klimatyzacja,

Kamera cofania,

Komfortowa ogrzewana kabina,

Reflektory przednie i tylne robocze

Zaczep górny i dolny

Obciążniki na tył

Szersze ogumienie

Wymagania techniczne oferowanego sprzętu [nazwa, parametry]:……………………

Cena netto……………………..

(słownie:.......................................................................................................),

**2. Kosiarka bijakowa**

Minimalne wymagania techniczne:

-mulczująca na pantografie – w pełni współpracująca z oferowanym ciągnikiem

-szerokość robocza 140-160 cm,

- możliwość pracy w terenie zurbanizowanym

Wymagania techniczne oferowanego sprzętu [nazwa, parametry]:……………………………………………………

Cena netto……………………..,

(słownie:.......................................................................................................),

1. **Przyczepa rolnicza jednoosiowa**- w pełni współpracująca z oferowanym ciągnikiem

Minimalne wymagania techniczne:

-ładowność 3,5-4,1 tony

- wywrót 3-stronny,

- wysokość burt 500 mm

- stopka podporowa mechaniczna z kółkiem,

- hamulec postojowy ręczny,

- hamulec pneumatyczny,

- kliny pod koła,

Wymagania techniczne oferowanego sprzętu [nazwa, parametry]:……………………………………………………

Cena netto……………………..,

(słownie:.......................................................................................................),

1. **Ładowacz czołowy -zamontowany na ciągniku** – w pełni współpracujący z oferowanym ciągnikiem

Minimalne wymagania techniczne:

-udźwig 1300-1600 kg,

- łyżka do materiałów sypkich,

- widły do palet,

Wymagania techniczne oferowanego sprzętu [nazwa, parametry]:……………………………………………………

Cena netto……………………..,

(słownie:.......................................................................................................),

1. **Zamiatarka drogowa** – w pełni współpracująca z oferowanym ciągnikiem

Minimalne wymagania techniczne:

- szerokość zamiatania min. 180 cm

- pojemnik na wodę ze zraszaczem,

- boczna szczotka zamiatająca,

- pojemnik na odpady,

Wymagania techniczne oferowanego sprzętu[nazwa, parametry]:……………………………………

Cena netto……………………..,

(słownie:.......................................................................................................),