**Załącznik nr 4a do zapytania ofertowego**

**Oferowany sprzęt:**

**CZĘŚĆ 1**

1. **Ciągnik Rolniczy**

Minimalne wymagania techniczne:

Moc silnika 70-80 KM

Wydajność pompy min. 65 l

Udźwig podnośnika min. 2500 kg

Trzypunktowy układ zawieszenia

Liczba biegów przód /tył min. 12/12

Wał odbioru mocy niezależny i zależny, min. dwie prędkości 540/1000 obr/min.

Oś przednia carraro ze zwolnicami planetarnymi,

Otwierany dach,

klimatyzacja,

kamera cofania,

Rewers mechaniczny,

Komfortowa ogrzewana kabina,

Reflektory przednie i tylne na dachu kabiny

Wymagania techniczne oferowanego sprzętu:……………………………………………………………………

Cena netto…………………….., Vat…………………. brutto.........................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................),

**CZĘŚĆ 2**

**2. Kosiarka bijakowa**

Minimalne wymagania techniczne:

-mulczująca na pantografie – w pełni współpracująca z oferowanym ciągnikiem

-szerokość robocza 140-160 cm,

- możliwość pracy w terenie zurbanizowanym

Wymagania techniczne oferowanego sprzętu:……………………………………………………………………………………

Cena netto…………………….., Vat…………………. brutto.........................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................),

1. **Przyczepa rolnicza jednoosiowa**- w pełni współpracująca z oferowanym ciągnikiem

Minimalne wymagania techniczne:

-ładowność 3,5-4,1 tony

- wywrót 3-stronny,

- wysokość burt 500 mm

- stopka podporowa mechaniczna z kółkiem,

- hamulec postojowy ręczny,

- hamulec pneumatyczny,

- kliny pod koła,

Wymagania techniczne oferowanego sprzętu:………………………………………………………………………………

Cena netto…………………….., Vat…………………. brutto.........................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................),

1. **Ładowacz czołowy -zamontowany na ciągniku** – w pełni współpracujący z oferowanym ciągnikiem

Minimalne wymagania techniczne:

-udźwig 1600 kg,

- łyżka do materiałów sypkich,

- widły do palet,

Wymagania techniczne oferowanego sprzętu:……………………………………………………………………………….

Cena netto…………………….., Vat…………………. brutto.........................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................),

1. **Zamiatarka drogowa** – w pełni współpracująca z oferowanym ciągnikiem i ładowaczem

Minimalne wymagania techniczne:

- montaż na ładowacz czołowy,

- szerokość zamiatania min. 180 cm

- pojemnik na wodę ze zraszaczem,

- boczna szczotka zamiatająca,

- pojemnik na odpady,

Wymagania techniczne oferowanego sprzętu:………………………………………………………………………………………………………….

Cena netto…………………….., Vat…………………. brutto.........................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................),